# NEC DISPLAY SOLUTIONS
SpectraView II

## 自述文件信息（适用于 Windows）

版本 1.1.34.00 - 内部版本号 170331 - 2017 年 3 月 31 日

## 目录：

- 关于 SpectraView II

- 发行说明

- 支持的视频图形卡驱动程序

- 视频图形卡适配器和芯片集制造商 Web 链接

- 支持的操作系统

- 支持的显示监视器

- 支持的颜色传感器

- 支持和故障排除

- 修订历史记录

##

## 关于 SpectraView II

SpectraView II 为支持的 NEC 显示监视器型号提供自动显示监视器颜色校准和分析功能。

软件与显示监视器之间有一条双向通信链路，此链路使用视频图形适配器和正常的视频电缆实现。不需要额外的电缆。视频图形显示器驱动程序中需要特殊支持，以提供此功能。

此通信链路称为 DDC/CI（显示器数据通道 - 命令接口），是由 VESA (视频电子标准协会）开发的行业标准。

显示监视器的 MultiSync PA 系列可选择使用 USB（而不是使用 DDC/CI）连接到显示器以进行通信。如果视频图形适配器不受支持，则可以使用这种连接方式。

如果在 SpectraView 软件安装流程中选择安装，则会自动安装用于 X-Rite Eye-One、iOne Pro2、Datacolor Spyder 3、4 和 5 以及 BasICColor Discus 颜色传感器的 USB 驱动程序。X-Rite iOne Display Pro 和 NEC SpectraSensor Pro 颜色传感器不需要驱动程序。 其他颜色传感器的驱动程序会复制到 SpectraView 应用程序目录，但是不会自动安装。

## 发行说明

新的显示器固件

目前提供下列显示器型号的新固件，新增了一些改进的功能。

- P241W
- PA231W
- PA241W
- PA271W
- PA301W

有关详细信息，请浏览以下页面：

http://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/pa_fm_update/index.html

已知问题

AMD 视频设置：

- 新版本的 AMD 视频设置应用程序，适用于 Radeon 和 FirePro 产品，包括称为“色温”的功能。如果没有设置为默认值“6500K”，此功能可能会严重影响屏幕颜色精度。请勿将此项设置为“自动”或“6500K”以外的任意值。

Microsoft Windows 8、8.1 和 10：

- 本版本的 SpectraView II 与 Windows 8、8.1 和 10 兼容。

用于 Windows 的 AMD Catalyst 驱动程序出现应用程序错误：

- 用于 Windows 的 AMD Catalyst 版本 14.9.0 和 14.9.1 的驱动程序存在兼容性问题，会导致该软件在启动时立即出现应用程序错误。请使用 AMD Catalyst 版本 14.9 的驱动程序，或者版本 14.9.1 之后的驱动程序。

HDMI 和视频图形适配器驱动程序设置：

- 使用指向显示器的 HDMI 视频连接时，请注意，许多视频图形适配器默认将显示器视为电视类型的设备，而不是计算机监视器。对于视频信号中使用的视频级别范围，电视设备与计算机显示监视器各不相同。电视设备通常使用 16 到 235 的范围，计算机显示监视器则使用 0 到 255 的完整范围。
  如果配置不正确，可能会导致：
  - 黑色级别效果极差（因为计算机的“黑色”输出实际上为级别 16，而非 0）。
  - 比正常的白色暗（因为“白色”为级别 235，而非 255）。
  - 生成的屏幕图像将略微有点褪色，而且缺乏对比度。
  - 将呈现明显的色带。
  - 校准监视器时，在某些显示器型号上校准可能会失败，并显示错误消息。
  - 在其他型号上，校准将完成，但最终结果将显示扭曲的伽玛曲线。
  因此，如果使用 HDMI 视频连接，请务必检查视频图形适配器驱动程序设置，以确保为计算机显示监视器使用正确的范围。每个制造商和驱动程序包使用的设置术语各不相同，常见的示例如下所示：
  - Intel：“输入范围”或“量化范围”应当为“完全范围”。
  - Nvidia：“输出动态范围”应为“完全”、“正常”、“高”或“RGB (0-255)”。
  - AMD / ATI：“彩色像素格式”应为“RGB 4:4:4 Format PC Standard (Full RGB)”。
  有关特定详细信息，请查看所使用的视频图形适配器驱动程序的帮助。

Windows 8：

- 此版本的 SpectraView II 与 Windows 8 兼容。除非使用 USB 而不是使用 DDC/CI 与显示器通信，否则必须使用视频图形卡供应商提供的完整驱动程序更新 Windows 包含的视频驱动程序。

MultiSync EX341R、P212、P232W、P241W、P404、P484、P554、PA231W、PA241W、PA242W、PA271W、PA272W、PA301W、PA302W、PA322UHD、PA322UHD-2、V404、V404-T、V484、V484-T、V554、V554-T、X551UHD、X651UHD、X651UHD-2、X841UHD、X841UHD-2、X981UHD、X981UHD-2、EA244UHD、EA275UHD、EA245WMi、EA275WMi、EA305WMi、EA304WMi 和 EX241UN 支持 USB 连接：

- 此版本的 SpectraView II 支持通过 USB 与这些显示器通信。通过 USB 电缆（未提供）连接主机 PC 和显示器上的某个 USB 输入端口（上游端口）。 确保在 OSD 上选择正确的 USB 输入。可以在 SpectraView 中从“显示器配置”对话框手动选择使用 USB 连接而不是 DDC/CI 连接。
  注意：除了 USB 连接之外，仍然需要视频电缆连接。

X-Rite iOneDisplay Pro：

- 此版本支持 X-Rite iOneDisplay Pro 颜色传感器。
- 不支持在 2011 年中期引入的 X-Rite ColorMunki Display 设备。
- 支持基于 X-Rite iOneDisplay Pro 传感器的 NEC SpectraSensor Pro。请注意，非 NEC 软件可能不支持该传感器。

X-Rite/GretagMacbeth iOne Pro 或 iOne Monitor：如果使用 X-Rite/GretagMacbeth iOne Pro 或 iOne Monitor -

- 在校准显示器之前，允许设备至少预热 15 分钟。
- 测量可能发生轻微的偏移，从而导致测量结果不准确，尤其是测量接近黑色的颜色时。
- 强烈建议在使用该设备时选择 SpectraView 首选项中的平均低光线测量选项。
- 请仔细按照对设备执行归零校准的说明操作。

X-Rite/GretagMacbeth iOne Display：

- 在极少数情况下，在校准期间测量黑色贴片时，此颜色传感器可能“挂起”。如果测量黑色时校准过程被卡住超过 30 秒，则尝试移动传感器，以使其测量除黑色之外的其他颜色（例如将传感器转向以使其测量环境光）。这样就可以在应该取消并重新开始校准时恢复校准。

X-Rite ColorMunki：

SpectraView 不支持“ColorMunki Create”版本的 ColorMunki。但是它支持“ColorMunki Design”和“Colormunki Photo”版本。

不支持在 2011 年中期引入的 X-Rite ColorMunki Display 设备。

如果安装了 X-Rite ColorMunki 软件，则它会阻止 SpectraView 访问设备，即使当前并未运行主 ColorMunki 应用程序。

> 如果正在使用版本 1.1.0 之前的 ColorMunki 软件：

> > SpectraView 会检测 ColorMunki 软件是否正在运行，并且提供自动关闭此软件的选项。
> > 要在关闭 SpectraView 之后再次使用 ColorMunki 软件，则必须从 Windows 的开始菜单运行 colormunki.exe 应用程序。

> 如果正在使用 1.1.0 或更新版本的 ColorMunki 软件：

> > 必须在 Windows 控制面板 >“X-Rite 设备服务”中关闭 ColorMunki 服务，以允许 SpectraView 访问设备。
> > 要再次使用 ColorMunki 软件，必须重新开启 ColorMunki 服务。

- 不建议使用 USB 延长电缆或 USB 集线器连接该设备，因为这可能导致在从设备进行检测或测量时出错。只要有可能，可直接将设备连接到主机 PC。

### BasICColor DISCUS

- 必须使用最新的校准矩阵集更新 basICColor DISCUS，以在不同类型的显示器上进行准确的色彩测量。可以从 basICColor 获取最新的校准更新程序。

### Photo Research PR-655、PR-670、PR-680、PR-730 和 PR-740 分光辐射谱仪

- 必须安装 Photo Research 提供的用于 Windows 的 USB 驱动程序之后，才能与设备通信。设备连接之后，就可以在系统中显示为 RS232 COM 端口。在 SpectraView 首选项中选择 COM 端口。SpectraView 不会更改设备上的任何测量设置，例如标准观察者设置，以及测量时间。确保将观察者设置设为 2°。

### 启动使用 Nvidia 图形卡的 Windows Vista 或 7 x64 之后，出现空白屏幕：

- 已确认用于 Windows Vista x64 和 Windows 7 x64 的 Nvidia 视频驱动程序存在问题，可能导致在 Windows 启动时加载 SpectraView II 伽玛加载程序的过程中出现空白屏幕。造成此问题的原因是，SpectraView 尝试在完全加载和初始化 Nvidia 驱动程序之前与显示器通信。SpectraView 首选项中已新增了一个选项，用于在 SpectraView II 伽玛加载程序开始与显示器通信之前添加启动延迟。如果遇到此问题，可以在 SpectraView 的“首选项”对话框中的“界面”选项卡上，选择“在 Windows 启动时延迟加载 SpectraView II 伽玛加载程序”。要恢复视频，还可以断开连接到显示器的视频电缆，然后再将其重新连接。

### Nvidia 视频驱动程序“无通信”：

- 这是一个关于 Nvidia 视频驱动程序版本 260.xx 的已知问题，此问题会导致 SpectraView 无法通过 DDC/CI 与显示器通信。如果在使用 Nvidia 视频芯片集时遇到“无通信”错误，可以尝试下载并安装旧版本的驱动程序（260.xx 之前的版本）。Nvidia 已注意到此问题，并且会尽快推出更新的驱动程序。如果正在使用 MultiSync PA 系列显示器，请使用 USB 电缆连接主机 PC 和显示器，以免出现此问题。

### Video 图形适配器控制面板“颜色控件”：

- 某些视频驱动程序安装了控制面板，这些面板提供了一些色彩控件，例如伽玛、亮度、对比度，甚至是视频媒体回放模式。这些控件可以控制校准流程，而且永远都不应该对其进行调整。确保将这些控件的设置重置为“默认”设置。

### “与显示监视器通信时出错”消息：

- 在极少数情况下，软件在与显示监视器通信时可能出错。尝试重新开始校准。还要尝试更新视频卡驱动程序（如果可能）。如果问题仍未解决，请使用 NEC DISPLAY SOLUTIONS SpectraView 支持页面中的表单提供反馈，反馈中需要包括显示监视器型号、序列号、视频图形适配器型号和操作系统版本。

DICOM 校准：

- 校准 DICOM 音频响应曲线时，在“SpectraView 首选项”中选择校准优先级：最佳灰度色彩循迹选项可能导致 DICOM 响应曲线的精度略有下降。如果需要最高的 DICOM 曲线精度，请选择最大对比度比率选项。

### Datacolor Spyder2 和 Spyder3 颜色传感器：

- Datacolor Spyder2 和 Spyder3 颜色传感器已使用 NEC LCD2690WUXi、LCD2690WUXi-2、LCD3090WQXi 和 LCD2180WG-LED、PA241W、PA242W、PA271W、PA272W、PA301W、PA302W 和 PA322UHD-2 显示器进行测试，发现它们无法准确测量原色。 原因是这些显示器是广色域显示器。这可能导致生成不准确的校准和 ICC 配置文件。如果需要很高的色彩精度，则不建议将这些颜色传感器和显示器一起使用。

### 大屏幕显示器（40 英寸及更大尺寸，X551UHD、X651UHD、X651UHD-2、X841UHD、X841UHD-2、X981UHD、X981UHD-2 除外）：

- 目标亮度使用相对较低的值（小于 150 cd/m2）时，可以将亮度校准到的精度会低于正常值，这样会导致报告较大的 Delta-E 值。这是因为显示器的屏幕尺寸很大，亮度很高，以及更改屏幕亮度的热效应。校准之后，监视器的亮度需要数分钟之后才能稳定。可以在首选项中选择延长亮度稳定时间选项，从而在最大程度上减轻此问题造成的影响。

- 这些型号的某些版本不支持 OSD 控件锁定。

- 在某些型号上使用 HDMI 视频输入时，无法使用直接色彩校准。要校准监视器，可使用 DVI 输入，然后在完成对 HDMI 输入的更改时，在屏幕显示上将 GAMMA SELECTION 设置更改为 PROGRAMMABLE。

- 使用 DisplayPort 视频输入时，无法使用直接色彩校准。要校准监视器，可使用 DVI 输入，然后在完成对 DisplayPort 输入的更改时，在屏幕显示上将 GAMMA SELECTION 设置更改为 PROGRAMMABLE。

NEC MultiSync PA 系列显示器、X551UHD、X651UHD、X651UHD-2、X841UHD、X841UHD-2、X981UHD、X981UHD-2、P232W、P241W、P242W 和 P212 - 色域和预设目标：

- 从 SpectraView 版本 1.1.07 开始，在使用 MultiSync PA 系列显示器时，可以在校准目标设置中设置显示器的色域。SpectraView 中包含的以下预设目标文件会相应地设置显示器的色域：
  - 数字影院
  - Broadcast Video（SMPTE-C 色域）
  - sRGB Emulation
- 注意：X551UHD、X651UHD、X651UHD-2、X841UHD、X841UHD-2、X981UHD、X981UHD-2、P232W、PA231W、P241W、P242W 和 P212 支持 PA 系列的色域调整功能，但是 LCD 面板的原生色域接近 sRGB。如果色域大于该值（例如选择了 AdobeRGB），则显示器会将色域之外的颜色剪辑成最近的可显示颜色。

## 支持的视频图形卡驱动程序

需要安装视频图形卡最新的完整视频驱动程序。需要使用视频图形卡供应商提供的完整视频驱动程序来更新 Windows 随附的驱动程序。

注意：仅限 MultiSync PA 系列、X551UHD、X651UHD、X651UHD-2、X841UHD、X841UHD-2、X981UHD、X981UHD-2、P232W、P241W、P242W、EA244UHD、EA275UHD、EA275WMi、EA305WMi、P212 和 EA304WMi - 这些型号可选择使用 USB（而不是使用 DDC/CI）连接到显示器以进行通信。如果视频图形适配器不受支持，则可以使用这种连接方式。

请参阅以下表格：

视频卡制造商 | Windows XP | Windows XP x64 | Windows Vista（32 位）、 Windows 7（32 位），以及 Windows 8（32 位） | Windows Vista、 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10
ATI（Radeon 和 FirgeGL） | 支持 | 支持 | 支持 | 支持
Nvidia | 支持 | 支持 | 支持 | 支持
Matrox（P650，医疗系列和更新版本） | 支持 | 支持 | 支持 | 支持
Matrox（旧版本芯片集：G400、G450、G550 等） | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持
Intel | 支持大多数芯片集 | 支持大多数芯片集 | 支持大多数芯片集 | 支持大多数芯片集
S3 Chrome S20 和更新版本 | 从 v6.14.10.2401 开始的 S3 驱动程序中支持 | 不支持 | 从 v7.14.11.1412 开始的 S3 驱动程序中支持 | 从 v7.14.11.1412 开始的 S3 驱动程序中支持
S3（旧版本芯片集） | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持
DisplayLink (USB) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持
其他 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持

## 视频图形卡适配器和芯片集制造商 Web 链接

可以直接从制造商处获取视频图形适配器卡或芯片集的最新驱动程序。

以下链接指向某些当前支持 DDC/CI 的制造商：

- ATI Technologies
- MATROX Graphics
- NVIDIA

## 支持的操作系统

支持该版本的 SpectraView 的操作系统是：Microsoft Windows XP（家庭版和专业版）、Windows XP x64、Windows Vista（32 位和 x64 位版本）、Windows 7（32 位和 x64 位版本），以及 Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10（32 位和 x64 位版本）。

需要使用各个制造商提供的完整版驱动程序更新大多数图形卡的 Windows“In the box”视频驱动程序。

只有具有管理员权限的帐户才能安装 SpectraView。

## 支持的显示监视器

SpectraView II 支持以下显示监视器型号：

- NEC EA244UHD
- NEC EA245WMi
- NEC EA275UHD
- NEC EA275WMi
- NEC EA304WMi
- NEC EA305WMi
- NEC EX341R
- NEC EX241UN
- NEC LCD1980SXi
- NEC LCD1980FXi
- NEC LCD1990SX
- NEC LCD1990SXi
- NEC LCD1990SXp
- NEC LCD2090UXi
- NEC LCD2180UX
- NEC LCD2180WG-LED
- NEC LCD2190UXi
- NEC LCD2190UXp
- NEC LCD2490WUXi
- NEC LCD2490WUXi-2
- NEC LCD2690WUXi
- NEC LCD2690WUXi-2
- NEC LCD3090WQXi
- NEC LCD4020
- NEC LCD4020-2
- NEC LCD4620
- NEC LCD4620-2
- NEC LCD5220
- NEC LCD6520
- NEC M40
- NEC M40B
- NEC M40-2
- NEC M46
- NEC M46B
- NEC M46-2
- NEC M401
- NEC M461
- NEC M521
- NEC X431BT
- NEC X461UN
- NEC X462UN
- NEC X461HB
- NEC X551UHD
- NEC X651UHD
- NEC X651UHD-2
- NEC X841UHD
- NEC X841UHD-2
- NEC X981UHD
- NEC X981UHD-2
- NEC P212
- NEC P401
- NEC P404
- NEC P461
- NEC P484
- NEC P521
- NEC P551
- NEC P554
- NEC P701
- NEC V404
- NEC V404-T
- NEC V484
- NEC V484-T
- NEC V554
- NEC V554-T
- NEC P221W
- NEC P232W
- NEC P241W
- NEC P242W
- NEC PA231W
- NEC PA241W
- NEC PA242W
- NEC PA271W
- NEC PA272W
- NEC PA301W
- NEC PA302W
- NEC PA322UHD
- NEC PA322UHD-2
- NEC S401
- NEC S461
- NEC S521

## 支持的颜色传感器

SpectraView II 支持以下显示颜色传感器：

- NEC iOne Display V2 *
- NEC MDSVSENSOR iOne Display V2 WG *
- NEC SpectraSensor Pro *
- NEC MDSVSENSOR3 *
- X-Rite/GretagMacbeth iOne Pro 和 iOne Monitor *
- X-Rite iOne Pro2 *
- X-Rite/GretagMacbeth iOne Display V1 和 V2 *
- X-Rite DTP94 / MonacoOPTIX-XR
- Datacolor Spyder2
- Datacolor Spyder3*
- Datacolor Spyder4*
- Datacolor Spyder5 *
- X-Rite ColorMunki
- X-Rite iOne Display Pro *
- BasICColor Discus *
- Photo Research PR-655、PR-670、PR-680、PR-730 和 PR-740 分光辐射谱仪。

* SpectraView 会自动在系统中安装这些颜色传感器设备的驱动程序（如果在安装程序中选择安装）。其他传感器的驱动程序则需要手动安装。

传感器的驱动程序在 SpectraView II USB 卡中提供，也可以在安装 SpectraView 之后从文件夹 \Program Files\NEC Display Solutions\SpectraView II\Drivers 中获取（在 64 位版本的 Windows 中，此文件夹为 \Program Files (x86)\NEC Display Solutions\SpectraView II\Drivers）。

## 支持和故障排除

如果 SpectraView 在检测显示监视器时遇到问题，请执行以下操作：

- 确认已安装视频图形适配器最新的视频驱动程序

有关其他技术支持，请访问 NEC DISPLAY SOLUTIONS SpectraView 支持页面。可使用此页面上的反馈表单来直接获取 SpectraView 援助。

对于欧洲，请访问 NEC Display Solutions 欧洲网站：www.nec-display-solutions.com。

对于澳大利亚和新西兰，请访问 NEC 澳大利亚网站：www.spectraview.nec.com.au。

##

## 修订历史记录

V1.1.20：2015 年 2 月 10 日

- SpectraView II 的第一个欧洲多语言版本

V1.1.30：2015 年 11 月 13 日

- 增加了对 EA275UHD、EA275WMi、EA305WMi、P212 和 PA322UHD-2 显示器的支持。
- 增加了对 Intel CPU 上具有 HD5500 图形且使用 VGA 和 DVI 连接的 DDC/CI 的支持。
- 列出了对 Spyder5 颜色传感器的支持（v1.1.20 中已增加该支持，但未列出）。
- “测试图样”现在同时在多监视器系统上的所有显示器上显示。
- 对多监视器系统执行环境光测量时，其他显示器显示黑色。
- 在系统上锁定 ICC 配置文件且无法覆盖时，将显示选项“在资源管理器中打开”。
- 多个用户界面的改进。
- 一旦更改首选项设置，每个显示器的 OSD（On Screen Display，屏幕显示）锁定设置将立即随之更改。
- 在某些情况下，改进了对具有特定“对比度比率”的目标的校准精确度。
- 颜色传感器测量现在可作为诊断测试的一部分进行检查。

V1.1.32:2016 年 7 月 5 日

- 增加了对 EA245WMi、EX241UN、X551UHD、X651UHD-2、X841UHD-2、和 X981UHD-2 显示器的支持。
- Improved measurement color accuracy of the PA322UHD, PA322UHD-2, and EA305WMi when using the NEC MDSVSENSOR3, NEC SpectraSensor Pro, and X-Rite iOneDisplay Pro color sensors.

V1.1.34:2017 年 3 月 31 日

- 增加了对 EX341R、P404、P484、P554、V404、V404-T、V484、V484-T、V554、V554-T 的支持
- 修复了版本 1.1.32 中出现的问题：如果上一个校准由其他用户创建，则 Windows 重新启动时，该问题可造成与显示器关联的 ICC 显示器配置文件取消关联。
- 增加了用户登录或 Windows 重新启动时检查显示器设置和与显示器关联的 ICC 配置文件的选项。
- 增加了显示器出现通信问题且 USB 当前未连接时提醒连接主机 PC 与显示器之间 USB 电缆的通知。

## 版权声明

本文件和所有 SpectraView 软件的版权都归 (C) 2003-17 NEC Display Solutions, Ltd. 所有。

CryptoPP (www.cryptopp.com) Compilation Copyright (c) 1995-2006 by Wei Dai。保留所有权利。本文版权仅适用于本软件分发包编译，并不暗示该包中的任意特定文件包含版权。

版权所有 © 2003-2006 - International Color Consortium。保留所有权利。该产品包括由 International Color Consortium (www.color.org) 开发的软件。