# NEC DISPLAY SOLUTIONS
SpectraView II

## Informazioni ReadMe per Windows

Versione 1.1.34.00 - build 170331 - 31 marzo 2017

## Indice:

- Info su SpectraView II

- Note di rilascio

- Driver di scheda video supportati

- Collegamenti a siti Web di produttori di schede e chipset video

- Sistemi operativi supportati

- Monitor supportati

- Sensori di colore supportati

- Supporto e risoluzione dei problemi

- Storico revisioni

##

## Info su SpectraView II

SpectraView II fornisce funzioni automatiche di definizione del profilo e calibrazione del monitor per i modelli supportati di monitor NEC.

Il software stabilisce un collegamento di comunicazione bidirezionale con il monitor attraverso la scheda video e il normale cavo video. Non sono necessari cavi supplementari. Per poter usufruire di questa funzionalità, il driver video deve disporre di un supporto specifico.

Questo collegamento di comunicazione è denominato DDC/CI (Display Data Channel - Command Interface) ed è uno standard di settore sviluppato dalla VESA (Video Electronics Standards Association)

Il monitor MultiSync serie PA dispone anche di una connessione USB opzionale per la comunicazione con lo schermo, anziché utilizzare il collegamento DDC/CI. Tale connessione può essere utilizzata nei casi in cui la scheda video non sia supportata.

I driver USB per i sensori di colore X-Rite Eye-One, iOne Pro2, Datacolor Spyder 3, 4 e 5 e BasICColor Discus vengono installati automaticamente se selezionati nel processo di installazione del software SpectraView. I driver non sono necessari per i sensori di colore X-Rite iOne Display Pro e NEC SpectraSensor Pro. I driver per altri sensori di colore vengono copiati direttamente nella directory dell'applicazione SpectraView ma non vengono installati automaticamente.

## Note di rilascio

Nuovo firmware dello schermo

È disponibile un nuovo firmware per i seguenti modelli di schermo, che apporta alcune miglioramenti alla funzionalità.

- P241W
- PA231W
- PA241W
- PA271W
- PA301W

Andare alla pagina seguente per ulteriori informazioni:

http://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/pa_fm_update/index.html

Problemi noti

Impostazioni video AMD:

- Nuove versioni delle impostazioni video AMD dell'applicazione per prodotti Radeon e FirePro, che includono una funzionalità per la temperatura colore. Tale funzionalità può influire negativamente sulla resa dei colori sullo schermo se non impostata sul valore predefinito di 6500K. Non impostarla sulla modalità automatica o su valori diversi da 6500K.

Windows 8, 8.1 e 10:

- Questa versione di SpectraView II è compatibile con Windows 8, 8.1 e 10. È necessario aggiornare i driver video inclusi in Windows con i driver completi del fornitore della scheda video, a meno che non si utilizzi l'USB per comunicare con lo schermo anziché il collegamento DDC/CI.

Errore dell'applicazione con i driver AMD Catalyst per Windows:

- I driver di AMD Catalyst versione 14.9.0 e 14.9.1 presentano un problema di compatibilità che fa in modo che il software restituisca immediatamente un errore dell'applicazione all'avvio. Utilizzare il driver AMD Catalyst precedente alla versione 14.9 o successivo alla 14.9.1.

Impostazioni HDMI e del driver adattatore della scheda video:

- Quando il display viene collegato con una connessione HDMI, tenere presente che molti adattatori delle schede video, per impostazione predefinita, tratteranno il display come un televisore anziché come un monitor di un computer. L'intervallo di livelli video utilizzati nel segnale video è diverso tra i televisori e i monitor dei computer. Generalmente i televisori utilizzano l'intervallo da 16 a 235, anziché l'intervallo da 0 a 255 utilizzato invece dai monitor dei computer.
  Se la configurazione non viene effettuata correttamente, si può incorrere nei problemi descritti di seguito:
  - Livelli di nero scarsi (in quanto l'uscita “nero” del computer è attualmente sul livello 16 anziché 0).
  - Bianchi più scuri del normale (in quanto il livello “bianco” è impostato su 235 anziché 255).
  - L'immagine dello schermo risultante potrebbe apparire leggermente sbiadita e priva di contrasto.
  - Potrebbero presentarsi forti effetti di colore a righe/colonne alternate.
  - Durante la calibrazione del monitor, su alcuni modelli di display la calibrazione potrebbe non essere effettuata correttamente visualizzando un messaggio di errore.
  - Su altri modelli la calibrazione verrà terminata, ma il risultato finale mostrerà una curva di gamma distorta.
  Perciò se si utilizza una connessione video HDMI, assicurarsi di controllare le impostazioni dei driver dell'adattatore della scheda video affinché venga utilizzato l'intervallo corretto per un monitor del computer. La terminologia per le impostazioni varia a seconda dei pacchetti e dei produttori dei driver, ma di seguito vengono riportati alcuni esempi comuni:
  - Intel: “Intervallo di input” o “Intervallo di quantizzazione” dovrebbe essere “Intervallo completo”.
  - Nvidia: “Intervallo dinamico di output” dovrebbe essere “Completo”, “Normale”, “Alto” o “RGB (0-255)”.
  - AMD/ATI: “Formato pixel a colori” dovrebbe essere “Formato pixel RGB 4:4:4 Standard PC (RGB completo)”.
  Consultare la guida per i driver dell'adattatore della scheda grafica utilizzata per dettagli specifici.

Supporto USB con MultiSync EX341R, P212, P232W, P241W, P404, P484, P554, PA231W, PA241W, PA242W, PA271W, PA272W, PA301W, PA302W, PA322UHD, PA322UHD-2, V404, V404-T, V484, V484-T, V554, V554-T, X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2, EA244UHD, EA275UHD, EA245WMi, EA275WMi, EA305WMi, EA304WMi e EX241UN:

- Questa versione di SpectraView II supporta la comunicazione con questi schermi attraverso USB. Collegare un cavo USB (non fornito) tra li PC host e uno degli ingressi USB (porte upstream) sullo schermo. Verificare che nell'OSD sia selezionato l'ingresso USB corretto. È possibile selezionare manualmente l'uso della connessione USB anziché il collegamento DDC/CI dalla finestra di dialogo Configurazione schermo in SpectraView.
  Nota: oltre alla connessione USB è comunque richiesta la connessione cavo video.

X-Rite iOneDisplay Pro:

- Questa versione include il supporto per il sensore di colore X-Rite iOneDisplay Pro.
- Il dispositivo X-Rite ColorMunki Display introdotto a metà del 2011 non è supportato.
- NEC SpectraSensor Pro si basa sul sensore X-Rite iOneDisplay Pro ed è supportato. Tenere presente che questo sensore potrebbe non essere supportato da software non NEC.

X-Rite/GretagMacbeth iOne Pro o iOne Monitor: Se si utilizza X-Rite/GretagMacbeth iOne Pro o iOne Monitor:

- Lasciare riscaldare il dispositivo per almeno 15 minuti prima di eseguire la calibrazione dello schermo.
- Le misurazioni potrebbero deviare leggermente provocando misurazioni inaccurate, specialmente quando si misurano i colori vicino al nero.
- È vivamente consigliato selezionare l'opzione Media misurazioni luminanza bassa nelle Preferenze di SpectraView quando si utilizza questo dispositivo.
- Accertarsi di seguire attentamente le istruzioni per la calibrazione a zero di questo dispositivo.

Schermo X-Rite/GretagMacbeth iOne:

- In rari casi, questo sensore di colore potrebbe bloccarsi durante la misurazione delle patch di colore nero nel processo di calibrazione. Se la calibrazione si blocca durante la misurazione del nero per più di 30 secondi, provare a spostare il sensore in modo che misuri qualcosa di diverso dal nero (ad esempio, ruotare attorno il sensore in modo che misuri la luce ambientale). In questo modo, la calibrazione riprende e a quel punto occorre annullarla e riavviarla.

X-Rite ColorMunki:

La versione "ColorMunki Create" di ColorMunki non è supportata da SpectraView. Le versioni "ColorMunki Design" e "Colormunki Photo" sono invece supportate.

Il dispositivo X-Rite ColorMunki Display introdotto a metà del 2011 non è supportato.

Se è installato il software X-Rite ColorMunki, SpectraView non potrà accedere al dispositivo anche se l'applicazione ColorMunki principale non è attualmente in esecuzione.

> Se si sta utilizzando software ColorMunki di versione precedente alla 1.1.0:

> > SpectraView rileverà se è in esecuzione il software ColorMunki e consentirà di chiuderlo automaticamente.
> > Per utilizzare nuovamente il software ColorMunki una volta chiuso da SpectraView, è necessario eseguire l'applicazione colormunki.exe dal menu Avvio di Windows.

> Se si sta utilizzando il software ColorMunki versione 1.1.0 o successiva:

> > Disattivare il servizio ColorMunki nel Pannello di controllo di Windows > "X-Rite Device Services" (Servizi dispositivo X-Rite) per consentire a SpectraView di accedere al dispositivo.
> > Per utilizzare nuovamente il software ColorMunki, è necessario riattivare il servizio ColorMunki.

- Non è consigliabile collegare questo dispositivo mediante cavi di estensione USB o hub USB poiché si potrebbe provocare errori di rilevamento o di misurazione del dispositivo. Ogni qualvolta è possibile, collegarlo direttamente al PC host.

### BasICColor DISCUS

- È necessario aggiornare basICColor DISCUS con l'ultimo set di matrici di calibrazione per ottenere misurazioni di colore accurate su diversi tipi di schermo. Il programma di aggiornamento di calibrazione più recente è disponibile da basICColor.

### Spettroradiometri Photo Research PR-655, PR-670, PR-680, PR-730 e PR-740

- Per comunicare con il dispositivo è necessario installare i driver USB Photo Research per Windows. Una volta collegato, il dispositivo apparirà come porta RS232 COM sul sistema. Selezionare la porta COM nelle Preferenze di SpectraView. SpectraView non modifica le impostazioni sul dispositivo come l'impostazione dell'osservatore standard e i tempi di misurazione. Assicurarsi che l'impostazione dell'osservatore sia impostata su 2°.

### Schermata vuota dopo aver avviato Windows Vista o 7 x64 con una scheda grafica Nvidia:

- È stato identificato un problema con i driver video Nvidia per Windows Vista x64 e Windows 7 x64 che possono provocare una schermata vuota durante l'avvio di Windows in combinazione con l'esecuzione dell'applicazione SpectraView II Gamma Loader. Questo problema è provocato da SpectraView che tenta di comunicare con lo schermo prima del caricamento e dell'inizializzazione completi dei driver Nvidia. È stata aggiunta un'opzione alle preferenze di SpectraView per prevedere un ritardo nell'avvio dell'applicazione SpectraView II Gamma Loader prima che inizi a comunicare con lo schermo. Se si verifica questo problema, selezionare "Ritarda il caricamento di SpectraView II Gamma Loader all'avvio di Windows" nella scheda "Interfaccia" della finestra di dialogo Preferenze di SpectraView. È possibile ripristinare il video anche scollegando e ricollegando il cavo video allo schermo.

### Messaggio "Nessuna comunicazione" per i driver video Nvidia:

- Esiste un problema noto con i driver video Nvidia versioni 260.xx che impedisce a SpectraView di comunicare con lo schermo mediante il collegamento DDC/CI. Se viene visualizzato un errore "Nessuna comunicazione" quando si utilizza un chipset video Nvidia, provare a scaricare e installare una versione meno recente (precedente a 260.xx) dei driver. Nvidia è a conoscenza di questo problema e prevede di rendere disponibili i driver aggiornati a breve. Se si utilizza uno schermo MultiSync serie PA, collegare un cavo USB dal PC host allo schermo per evitare questo problema.

### Controlli colore del pannello di controllo della scheda video:

- Alcuni driver video installano pannelli di controllo che forniscono determinati controlli di colore come gamma, luminosità, contrasto e persino modalità di riproduzione video multimediale. Questi controlli possono interferire con il processo di calibrazione e non devono essere mai regolati. Verificare che le impostazioni per questi controlli vengano ripristinati ai valori predefiniti.

### Messaggio "Si è verificato un errore durante la comunicazione con il monitor":

- In rari casi, il software può riscontrare errori di comunicazione con il monitor. Provare a riavviare la calibrazione. Inoltre, provare ad aggiornare i driver della scheda video, se possibile. Se il problema permane, fornire il feedback utilizzando il modulo nella pagina di supporto di NEC DISPLAY SOLUTIONS SpectraView e includere modello e numero di serie del monitor, modello della scheda video e versione OS.

Calibrazione DICOM:

- Se si esegue la calibrazione in base alla curva di risposta DICOM, la selezione dell'opzione Priorità di calibrazione: Migliore traccia colori in scala di grigi in Preferenze di SpectraView potrebbe provocare una leggera riduzione nella precisione della curva di risposta DICOM. Se è richiesta la massima accuratezza possibile della curva DICOM, selezionare l'opzione Massimo rapporto di contrasto.

### Sensori di colore Datacolor Sypder2 e Spyder3:

- I sensori di colore Datacolor Spyder2 e Spyder3 sono stati testati con gli schermi NEC LCD2690WUXi, LCD2690WUXi-2, LCD3090WQXi e LCD2180WG-LED, PA241W, PA242W, PA271W, PA272W, PA301W, PA302W, PA322UHD e PA322UHD-2 e hanno prodotto misurazioni dei colori primari inaccurate. Ciò è dovuto all'ampio gamut di colore di questi schermi. Questa situazione potrebbe dare luogo alla generazione di una calibrazione e di profili ICC inaccurati. L'uso di questi sensori di colore non è consigliato con questi schermi se è richiesta una precisione del colore estremamente elevata.

### Monitor a schermo grande (40" e superiore, tranne X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2):

- La precisione di calibrazione dell'intensità quando viene utilizzata un'intensità di destinazione con un valore relativamente basso (inferiore a 150 cd/m2) sarà inferiore al normale e restituirà un valore Delta-E elevato. Ciò è dovuto all'ampia dimensione e all'elevata luminosità dello schermo nonché all'effetto termico che incide sulla luminosità dello schermo. Il monitor può richiedere diversi minuti dopo la calibrazione per la stabilizzazione dell'intensità. È possibile selezionare l'opzione Tempo esteso di stabilizzazione luminanza in Preferenze per ridurre al minimo questo problema.

- Alcune versioni di questi modelli non supportano il blocco dei controlli OSD.

- La calibrazione diretta dei colori non è disponibile quando si utilizza l'input video HDMI su alcuni modelli. Per calibrare il monitor, utilizzare l'input DVI e, al termine, passare all'input HDMI e modificare l'impostazione SELEZIONE GAMMA su PROGRAMMABILE nell'OSD.

- La calibrazione diretta dei colori non è disponibile quando si utilizza l'input video DisplayPort. Per calibrare il monitor, utilizzare l'input DVI e, al termine, passare all'input DisplayPort e modificare l'impostazione SELEZIONE GAMMA su PROGRAMMABILE nell'OSD.

Schermi NEC MultiSync serie PA, X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2, P232W, P241W, P242W e P212 - Gamut di colore e destinazioni preimpostate:

- A partire da SpectraView versione 1.1.07, è possibile impostare il gamut di colore dello schermo nelle impostazioni di destinazione di calibrazione quando si utilizza uno schermo MultiSync serie PA. I seguenti file di destinazione preimpostati inclusi in SpectraView impostano il gamut di colore in base allo schermo:
  - Digital Cinema
  - Broadcast Video (gamut di colore SMPTE-C)
  - Emulazione sRGB
- Nota: Gli schermi X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2, P232W, PA231W, P241W, P242W e P212 supportano le funzioni di regolazione del gamut di colore della serie PA, tuttavia, il gamut di colore nativo del pannello LCD viene impostato su un valore vicino a sRGB. Se viene selezionato un gamut di colore più ampio di quello impostato, come AdobeRGB, l'output dei colori del gamut verrà convertito nel colore visualizzabile più vicino.

## Driver di scheda video supportati

È necessario installare i driver video più recenti per la scheda video. I driver inclusi in Windows verranno aggiornati con i driver video completi del fornitore della scheda video.

Nota: Solo MultiSync serie PA, X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2, P232W, P241W, P242W, EA244UHD, EA275UHD, EA275WMi, EA305WMi, P212 e EA304WMi: questi modelli dispongono di una connessione USB opzionale per la comunicazione con lo schermo anziché utilizzare il collegamento DDC/CI. Tale connessione può essere utilizzata nei casi in cui la scheda video non sia supportata.

Fare riferimento alla tabella seguente:

Costruttore delle schede video | Windows XP | Windows XP x64 | Windows Vista 32 bit, Windows 7 32 bit e Windows 8 32 bit | Windows Vista x64, Windows 7 x64 e Windows 8 x64
ATI (Radeon e FireGL) | Supportate | Supportate | Supportate | Supportate
Nvidia | Supportate | Supportate | Supportate | Supportate
Matrox P650 (serie MED e successive) | Supportate | Supportate | Supportate | Supportate
Matrox (chipset meno recenti: G400, G450, G550 ecc.) | Non supportate | Non supportate | Non supportate | Non supportate
Intel | Molti chipset sono supportati | Molti chipset sono supportati | Molti chipset sono supportati | Molti chipset sono supportati
S3 Chrome S20 e più recenti | Supportate nei driver S3 a partire da v6.14.10.2401 | Non supportate | Supportate nei driver S3 a partire da v7.14.11.1412 | Supportate nei driver S3 a partire da v7.14.11.1412
Matrox (chipset meno recenti) | Non supportate | Non supportate | Non supportate | Non supportate
DisplayLink (USB) | Non supportate | Non supportate | Non supportate | Non supportate
Altre | Non supportate | Non supportate | Non supportate | Non supportate

## Collegamenti a siti Web di produttori di schede e chipset video

È possibile richiedere gli ultimi driver per la propria scheda o chipset video direttamente al produttore.

Di seguito sono indicati alcuni collegamenti ai produttori che attualmente supportano DDC/CI:

- ATI Technologies
- MATROX Graphics
- NVIDIA

## Sistemi operativi supportati

Questa versione di SpectraView è supportata su Microsoft Windows XP (Home e Professional), Windows XP x64, Windows Vista 32 bit e x64, Windows 7 32 bit e x64 e Windows 8 32 bit e x64.

Sarà necessario aggiornare i driver video inclusi in Windows per la maggior parte delle schede grafiche con le versioni complete disponibili dai rispettivi produttori.

Per installare SpectraView occorre un account con privilegi amministrativi.

## Monitor supportati

SpectraView II supporta i seguenti modelli di monitor:

- NEC EA244UHD
- NEC EA245WMi
- NEC EA275UHD
- NEC EA275WMi
- NEC EA304WMi
- NEC EA305WMi
- NEC EX341R
- NEC EX241UN
- NEC LCD1980SXi
- NEC LCD1980FXi
- NEC LCD1990SX
- NEC LCD1990SXi
- NEC LCD1990SXp
- NEC LCD2090UXi
- NEC LCD2180UX
- NEC LCD2180WG-LED
- NEC LCD2190UXi
- NEC LCD2190UXp
- NEC LCD2490WUXi
- NEC LCD2490WUXi-2
- NEC LCD2690WUXi
- NEC LCD2690WUXi-2
- NEC LCD3090WQXi
- NEC LCD4020
- NEC LCD4020-2
- NEC LCD4620
- NEC LCD4620-2
- NEC LCD5220
- NEC LCD6520
- NEC M40
- NEC M40B
- NEC M40-2
- NEC M46
- NEC M46B
- NEC M46-2
- NEC M401
- NEC M461
- NEC M521
- NEC X431BT
- NEC X461UN
- NEC X462UN
- NEC X461HB
- NEC X551UHD
- NEC X651UHD
- NEC X651UHD-2
- NEC X841UHD
- NEC X841UHD-2
- NEC X981UHD
- NEC X981UHD-2
- NEC P212
- NEC P401
- NEC P404
- NEC P461
- NEC P484
- NEC P521
- NEC P551
- NEC P554
- NEC P701
- NEC V404
- NEC V404-T
- NEC V484
- NEC V484-T
- NEC V554
- NEC V554-T
- NEC P221W
- NEC P232W
- NEC P241W
- NEC P242W
- NEC PA231W
- NEC PA241W
- NEC PA242W
- NEC PA271W
- NEC PA272W
- NEC PA301W
- NEC PA302W
- NEC PA322UHD
- NEC PA322UHD-2
- NEC S401
- NEC S461
- NEC S521

## Sensori di colore supportati

SpectraView II supporta i seguenti sensori di colore:

- NEC iOne Display V2 *
- NEC MDSVSENSOR iOne Display V2 WG *
- NEC SpectraSensor Pro *
- NEC MDSVSENSOR3 *
- X-Rite/GretagMacbeth iOne Pro e iOne Monitor *
- X-Rite iOne Pro2 *
- X-Rite/GretagMacbeth iOne Display V1 e V2 *
- X-Rite DTP94 / MonacoOPTIX-XR
- Datacolor Spyder2
- Datacolor Spyder3*
- Datacolor Spyder4*
- Datacolor Spyder5*
- X-Rite ColorMunki
- X-Rite iOne Display Pro *
- BasICColor Discus *
- Spettroradiometri Photo Research PR-655, PR-670, PR-680, PR-730 e PR-740.

* I driver per questi sensori di colore vengono installati automaticamente nel sistema da SpectraView, se selezionati nel programma di installazione. Potrebbe essere necessario installare manualmente i driver per gli altri sensori.

I driver per i sensori sono disponibili sulla scheda USB di SpectraView II o nella cartella \Program Files\NEC Display Solutions\SpectraView II\Drivers dopo l'installazione di SpectraView (sulle versioni a 64 di Windows, nel percorso \Program Files (x86)\NEC Display Solutions\SpectraView II\Drivers).

## Supporto e risoluzione dei problemi

Se SpectraView non riesce a rilevare il monitor, effettuare le seguenti operazioni:

- Verificare che siano stati installati i driver video più recenti per la propria scheda video

Per ulteriore supporto tecnico, visitare la pagina di supporto NEC DISPLAY SOLUTIONS SpectraView. È disponibile un modulo di feedback per ottenere assistenza diretta con SpectraView.

In Europa, visitare il sito Web di NEC Display Solutions Europe, www.nec-display-solutions.com.

In Australia e Nuova Zelanda, visitare il sito Web di NEC Australia, www.spectraview.nec.com.au.

##

## Storico revisioni

V1.1.20: 10 febbraio 2015

- Primo rilascio europeo multilingue di SpectraView II

V1.1.30: 13 novembre 2015

- Aggiunto supporto per i display EA275UHD, EA275WMi, EA305WMi, P212 e PA322UHD-2.
- Aggiunto supporto per DDC/CI sulle CPU Intel con scheda grafica HD5500 che utilizzano connessioni VGA e DVI.
- Supporti elencati per il sensore di colore Spyder5 (supporto aggiunto nella versione v1.1.20 ma non elencato).
- Modelli di test ora vengono visualizzati contemporaneamente su tutti i display dei sistemi a più monitor.
- Quando si effettuano misurazioni a luce ambiente su sistemi a più monitor, negli altri display viene visualizzata una schermata nera.
- Quando un profilo ICC viene bloccato sul sistema e non è possibile sovrascrivere, viene visualizzata l'opzione "Apri in Explorer".
- Vari miglioramenti dell'interfaccia utente.
- Le impostazioni di blocco di ciascun display OSD (On Screen Display) vengono immediatamente modificate se sono state cambiate le impostazioni preferite.
- L'accuratezza di calibratura di una destinazione con un rapporto di contrasto specifico in alcuni casi viene migliorato.
- Le misurazioni del sensore di colore possono ora essere controllate come parte dei test di diagnostica.

V1.1.32: 5 luglio 2016

- Aggiunto supporto per i display EA245WMi, EX241UN, X551UHD, X651UHD-2, X841UHD-2 e X981UHD-2.
- Improved measurement color accuracy of the PA322UHD, PA322UHD-2, and EA305WMi when using the NEC MDSVSENSOR3, NEC SpectraSensor Pro, and X-Rite iOneDisplay Pro color sensors.

V1.1.34: 31 marzo 2017

- Aggiunto supporto per i modelli EX341R, P404, P484, P554, V404, V404-T, V484, V484-T, V554 e V554-T
- Risolto un problema, introdotto nella versione 1.1.32, che poteva causare la disassociazione del profilo ICC del display al riavvio di Windows qualora la calibrazione precedente fosse stata creata da un altro utente.
- Aggiunta un'opzione per verificare le impostazioni del display e il profilo ICC associato al monitor all'accesso di un utente o al riavvio di Windows.
- Aggiunta una notifica per il collegamento di un cavo USB tra il PC e il display qualora fossero presenti errori di comunicazione con il monitor e il cavo USB non fosse collegato.

## Copyright

Questo file e tutto il software SpectraView sono protetti da Copyright © 2003-17 NEC Display Solutions, Ltd.

CryptoPP (www.cryptopp.com) Compilation Copyright (c) 1995-2006 di Wei Dai. Tutti i diritti riservati. Questo copyright si applica solo a questo pacchetto di distribuzione software compilato e non implica un copyright su un file particolare nel pacchetto.

Copyright © 2003-2006 - The International Color Consortium. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto include software sviluppato da The International Color Consortium (www.color.org).

=