# NEC DISPLAY SOLUTIONS
SpectraView II

## Fichier Lisez-moi pour Windows

Version 1.1.34.00 - build 170331 - 31 mars 2017

## Sommaire :

- À propos de SpectraView II

- Notes de version

- Pilotes de cartes graphiques pris en charge

- Liens vers les sites des fabricants de cartes et de chipsets graphiques

- Systèmes d'exploitation pris en charge

- Écrans pris en charge

- Sondes de couleur prises en charge

- Assistance technique et dépannage

- Historique des révisions

##

## À propos de SpectraView II

SpectraView II propose des fonctions de calibrage et de profilage automatiques d'écran pour les modèles de moniteurs NEC pris en charge.

Ce logiciel utilise un lien de communication bidirectionnel avec le moniteur à travers la carte graphique et le câble vidéo standard. Aucun câble supplémentaire n'est nécessaire. Une prise en charge spéciale par le pilote de la carte graphique est requise pour cette fonctionnalité.

Ce type de communication, appelé DDC/CI (Display Data Channel - Command Interface), est un standard du secteur développé par VESA (Video Electronics Standards Association)

Les écrans de la série MultiSync PA comportent également une connexion USB facultative. Cette dernière peut être utilisée pour assurer la communication avec l'écran, au lieu du protocole DDC/CI. Cette fonction peut être utilisée si la carte graphique n'est pas prise en charge.

Les pilotes USB pour les sondes de couleur X-Rite Eye-One, iOne Pro2, Datacolor Spyder 3, 4, 5 et BaslCColor Discus sont automatiquement installés quand vous les sélectionnez durant le processus d'installation du logiciel SpectraView. Aucun pilote n'est nécessaire pour les sondes de couleur X-Rite iOne Display Pro et NEC SpectraSensor Pro. Les pilotes des autres sondes de couleur sont copiés dans le répertoire de l'application SpectraView, mais ils ne sont pas installés automatiquement.

## Notes de version

Nouveau microprogramme d'écran

Un nouveau microprogramme est disponible pour les modèles d'écran suivants. Il propose plusieurs améliorations de fonctionnalités.

- P241W
- PA231W
- PA241W
- PA271W
- PA301W

Rendez-vous sur la page suivante pour plus d'informations :

http://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/pa_fm_update/index.html

Problèmes connus

Paramètres vidéo AMD :

- Les nouvelles versions de l’application AMD, dédiée aux produits Radeon et FirePro, incluent une fonctionnalité appelée « Température de couleur ». Si cette dernière n’est pas configurée sur la valeur par défaut (6 500 K), la qualité des couleurs à l’écran peut être altérée de manière importante. Nous vous recommandons donc de ne pas sélectionner l’option Automatique, ni une valeur autre que « 6 500 K ».

Windows 8, 8.1 et 10 :

- Cette version de SpectraView II est compatible avec Windows 8, 8.1 et 10. Les pilotes vidéo inclus avec Windows doivent être mis à jour avec les pilotes complets de votre fabricant de cartes graphiques, sauf si vous utilisez le protocole USB pour communiquer avec l'écran au lieu de la norme DDC/CI.

Erreur d'application avec les pilotes AMD Catalyst pour Windows :

- Il existe un problème de compatibilité avec les pilotes AMD Catalyst versions 14.9.0 et 14.9.1 pour Windows, qui entraîne l'apparition d'une erreur d'application à chaque démarrage du logiciel. Veuillez utiliser des versions du pilote AMD Catalyst antérieures à 14.9 ou ultérieures à 14.9.1.

Connexion HDMI et réglage du pilote de l'adaptateur graphique :

- Si vous connectez un câble HDMI à l'écran, notez que la plupart des adaptateurs graphiques identifient par défaut ce dernier comme un téléviseur (et non comme un moniteur pour ordinateur). En outre, la plage du signal vidéo varie en fonction du type d'appareil : un signal compris entre les valeurs 16 et 235 est habituellement associé aux téléviseurs, tandis qu'une valeur comprise entre 0 et 255 correspond aux moniteurs.
  Une mauvaise configuration peut entraîner les problèmes suivants :
  - Niveaux de noir de très faible qualité (le niveau de signal 16, et non 0, doit être configuré sur les ordinateurs) ;
  - Blancs trop sombres (le niveau 235, et non 255, doit être défini) ;
  - Image pâle présentant un faible contraste ;
  - Apparition possible d'effets de crénelage importants ;
  - Échec potentiel de l'étalonnage, suivi de l'apparition d'un message d'erreur ;
  - Affichage possible d'une courbe gamma déformée à la fin du processus d'étalonnage.
  Il convient donc de vous assurer que les réglages du pilote associé à l'adaptateur graphique sont correctement configurés. La terminologie utilisée par les divers fabricants peut varier, mais les exemples ci-dessous s'appliquent dans de nombreux cas :
  - Intel : le réglage Plage d'entrée ou Plage de quantification doit être défini sur la valeur Plage entière.
  - Nvidia : le réglage Plage de sortie dynamique doit être défini sur Entière, Normale, Élevée ou RVB (0-255).
  - AMD/ATI : le réglage Format des pixels couleur doit être défini sur Format RVB 4:4:4 pour PC standard (plage RVB entière).
  Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la documentation relative au pilote de l'adaptateur graphique utilisé.

Prise en charge de l'USB sur les modèles MultiSync EX341R, P212, P232W, P241W, P404, P484, P554, PA231W, PA241W, PA242W, PA271W, PA272W, PA301W, PA302W, PA322UHD, PA322UHD-2, V404, V404-T, V484, V484-T, V554, V554-T, X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2, EA244UHD, EA275UHD, EA245WMi, EA275WMi, EA305WMi, EA304WMi et EX241UN :

- Cette version de SpectraView II prend en charge la communication par USB avec ces affichages. Branchez un câble USB (non inclus) entre l'ordinateur hôte et une des entrées USB (ports montants) sur l'écran. Assurez-vous que la bonne entrée USB est sélectionnée sur le menu à l'écran. Vous pouvez choisir manuellement d'utiliser la connexion USB au lieu du DDC/CI dans la boîte de dialogue Configuration d'affichage de SpectraView.
  Remarque : Le branchement du câble vidéo est toujours requis, en plus de la connexion USB.

X-Rite iOneDisplay Pro :

- Cette version inclut la prise en charge de la sonde de couleur X-Rite iOneDisplay Pro.
- L'appareil X-Rite ColorMunki Display sorti mi-2011 n'est pas pris en charge.
- La NEC SpectraSensor Pro basée sur la sonde X-Rite iOneDisplay Pro est prise en charge. Notez que cette sonde peut ne pas être prise en charge par des logiciels d'autres éditeurs que NEC.

X-Rite/GretagMacbeth iOne Pro ou iOne Monitor : Si vous utilisez les sondes X-Rite/GretagMacbeth iOne Pro ou iOne Monitor -

- N'oubliez pas d'accorder à l'appareil un délai de 15 minutes pour s'échauffer avant de calibrer l'écran.
- Les mesures peuvent dévier légèrement et provoquer des mesures imprécises, notamment pour les couleurs proches du noir.
- L'activation de l'option Moyenne des mesures à luminance faible dans les Préférences de Spectraview est fortement recommandée avec cet appareil.
- Assurez-vous de bien suivre les instructions pour le calibrage zéro de l'appareil.

X-Rite/GretagMacbeth iOne Display :

- Dans de rares cas, cette sonde de couleur peut se « bloquer » pendant la mesure de zones noires lors du calibrage. Si le calibrage semble coincé à l'étape de mesure du noir pendant plus de 30 secondes, essayez de déplacer la sonde pour qu'elle mesure autre chose que du noir (vous pouvez par exemple retourner la sonde pour qu'elle mesure la lumière ambiante). Cela devrait relancer le processus de calibrage, qui doit alors être annulé et redémarré.

X-Rite ColorMunki :

La version « ColorMunki Create » de la ColorMunki n'est pas prise en charge par SpectraView. Les versions « ColorMunki Design » et « ColorMunki Photo » sont prises en charge.

L'appareil X-Rite ColorMunki Display sorti mi-2011 n'est pas pris en charge.

Si le logiciel X-Rite ColorMunki est installé, SpectraView ne pourra pas accéder à l'appareil, même si l'application ColorMunki principale n'est pas en route.

> Si vous utilisez le logiciel ColorMunki avec une version antérieure à 1.1.0 :

> > SpectraView détectera le logiciel ColorMunki s'il est en marche, et vous proposera de le fermer automatiquement.
> > Pour utiliser à nouveau le logiciel ColorMunki après sa fermeture par SpectraView, vous devez lancer l'application colormunki.exe dans le menu Démarrer de Windows.

> Si vous utilisez le logiciel ColorMunki version 1.1.0 ou plus :

> > Vous devez désactiver le service ColorMunki dans le Panneau de configuration Windows > « X-Rite Devices » (Appareils X-Rite) pour permettre à SpectraView d'accéder à l'appareil.
> > Si vous désirez à nouveau utiliser le logiciel ColorMunki, vous devez réactiver le service ColorMunki.

- Nous déconseillons de brancher cet appareil avec des rallonges USB ou des concentrateurs USB, car cela pourrait provoquer des erreurs de détection ou de mesure au niveau de l'appareil. Si possible, branchez-le directement sur le PC hôte.

### basICColor Discus

- La basICColor Discus doit être mise à jour avec la dernière matrice de calibrage, afin de mesurer les couleurs de façon fiable sur différents types d'affichage. La plus récente mise à jour de calibrage est disponible auprès de basICColor.

### Spectroradiomètres Photo Research PR-655, PR-670, PR-680, PR-730 et PR-740

- Les pilotes USB pour Windows de Photo Research doivent être installés pour permettre la communication avec l'appareil. Une fois connecté, l'appareil apparaîtra en tant que port COM RS232 sur le système. Sélectionnez le port COM dans les Préférences de SpectraView. SpectraView ne modifie pas les paramètres de mesure de l'appareil comme le paramètre d'observateur standard et les temps de mesure. Pensez à régler le paramètre d'observateur sur 2°.

### Écran noir lors du démarrage de Windows Vista ou 7 x64 avec une carte graphique Nvidia :

- Un problème a été identifié au niveau des pilotes de carte graphique Nvidia pour Windows Vista x64 et Windows 7 x64. Ce problème peut provoquer un écran noir pendant le démarrage de Windows quand le Chargeur de gamma de SpectraView II est en marche. Cela est dû au fait que SpectraView tente de communiquer avec l'écran avant la fin du chargement et du lancement des pilotes Nvidia. Une option a été ajoutée aux préférences de SpectraView pour ajouter un délai au démarrage du Chargeur de gamma de SpectraView II avant qu'il ne commence à communiquer avec l'écran. Si vous rencontrez ce problème, sélectionnez « Retarder le chargement du Chargeur de gamma de SpectraView II au démarrage de Windows » dans l'onglet « Interface » de la boîte de dialogue Préférences de SpectraView. L'affichage vidéo peut également être restauré en débranchant et rebranchant le câble vidéo relié à l'écran.

### Erreur « Aucune communication » avec les pilotes Nvidia :

- Il existe un problème connu avec les pilotes de carte graphique Nvidia versions 260.xx, qui empêche SpectraView de communiquer avec l'écran par DDC/CI. Si vous rencontrez une erreur « Aucune communication » quand vous utilisez une carte graphique Nvidia, essayez de télécharger et d'installer une version plus ancienne (avant 260.xx) des pilotes. Nvidia a conscience de ce problème, et des pilotes mis à jour devraient être bientôt mis à votre disposition. Si vous utilisez un écran de la série MultiSync PA, branchez un câble USB entre l'écran et le PC hôte pour éviter ce problème.

### Panneau de commande « Contrôles des couleurs » de pilotes de carte graphique :

- Certains pilotes de carte graphique installent des panneaux de commande comportant des contrôles de couleur comme le gamma, la luminosité, le contraste et même des modes de lecture de vidéos. Ces contrôles peuvent interférer avec le processus de calibrage, et ne doivent jamais être ajustés. Assurez-vous que les réglages de ces contrôles sont paramétrés à leurs valeurs par défaut.

### Message « Une erreur est survenue lors de la communication avec l'écran » :

- Parfois, le logiciel rencontre des erreurs lors de la communication avec l'écran. Essayez de redémarrer le calibrage. Si possible, essayez également de mettre à jour les pilotes de votre carte graphique. Si le problème persiste, merci de nous envoyer un message à l'aide du formulaire sur la page d'assistance SpectraView de NEC DISPLAY SOLUTIONS, en incluant le modèle et le numéro de série de l'écran, le modèle de la carte graphique et la version du système d'exploitation.

Calibrage DICOM :

- Si vous calibrez sur la courbe de réponse tonale DICOM, l'utilisation de l'option Priorité du calibrage : Meilleur suivi des couleurs en échelle de gris dans les Préférences de SpectraView risque de provoquer une légère perte de précision dans la courbe de réponse DICOM. Si la meilleure précision possible est requise au niveau de la courbe DICOM, sélectionnez l'option Augmenter le rapport de contraste.

### Sondes de couleur Datacolor Spyder2 et Spyder3 :

- Les sondes de couleur Datacolor Spyder2 et Spyder3 ont été testées avec les écrans NEC LCD2690WUXi, LCD2690WUXi-2, LCD3090WQXi, LCD2180WG-LED, PA241W, PA242W, PA271W, PA272W, PA301W, PA302W, PA322UHD, PA322UHD-2 et des imprécisions au niveau des mesures des couleurs primaires ont été détectées. Cela est dû au gamut de couleurs étendu de ces modèles d'écran. Ce problème peut entraîner un calibrage et des profils ICC imprécis. L'utilisation de ces sondes de couleur avec ces écrans n'est pas recommandée si une précision chromatique élevée est requise.

### Moniteurs à grand écran (40 pouces ou plus, à l'exception du X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2) :

- La précision du calibrage de l'intensité quand une valeur d'intensité cible relativement faible est utilisée (moins de 150 cd/m2) sera inférieure à la normale, ce qui provoquera une valeur Delta E élevée. Cela est dû à la taille importante de l'écran, à la luminosité élevée de l'affichage et à l'effet thermique du changement de la luminosité de l'écran. L'écran peut nécessiter plusieurs minutes après un calibrage pour stabiliser son intensité. Vous pouvez sélectionner l'option Délai de stabilisation de luminance étendu dans la boîte de dialogue Préférences pour limiter cet effet.

- Certaines versions de ces modèles ne prennent pas en charge le verrouillage des commandes à l'écran.

- Le calibrage direct des couleurs n'est pas disponible si vous utilisez la sortie vidéo HDMI de certains modèles. Pour calibrer l'écran, utilisez l'entrée DVI, puis passez à l'entrée HDMI quand vous avez terminé et changez le paramètre GAMMA SELECTION sur PROGRAMMABLE dans les commandes à l'écran.

- Le calibrage direct des couleurs n'est pas disponible si vous utilisez la sortie vidéo DisplayPort. Pour calibrer l'écran, utilisez l'entrée DVI, puis passez à l'entrée DisplayPort quand vous avez terminé et changez le paramètre GAMMA SELECTION sur PROGRAMMABLE dans les commandes à l'écran.

Série NEC MultiSync PA et modèles X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2, P232W, P241W, P242W et P212 - Gamut de couleurs et cibles préréglées :

- À partir de SpectraView version 1.1.07, le gamut de couleurs de l'écran peut être réglé dans les Paramètres de cible de calibrage avec un écran de la série MultiSync PA. Les fichiers de cible préréglée suivants sont inclus avec SpectraView et règleront correctement le gamut de couleurs des écrans :
  - Digital Cinema
  - Vidéo broadcast (gamut de couleurs SMPTE-C)
  - sRGB Emulation
- Remarque : Les modèles X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2, P232W, PA231W, P241W, P242W, P212 prennent en charge les fonctionnalités d'ajustement de gamut de couleurs de la série PA, mais le gamut de couleurs natif de ces écrans LCD est proche de sRGB. Si un gamut de couleurs plus étendu, comme le gamut AdobeRGB, est sélectionné, les couleurs en dehors du gamut seront adaptées vers la couleur affichable la plus proche.

## Pilotes de cartes graphiques pris en charge

Il est nécessaire d'installer les derniers pilotes complets pour la carte graphique. Les pilotes vidéo inclus dans Windows doivent être mis à jour avec les pilotes complets du fabricant de votre carte graphique.

Remarque : Série MultiSync PA et modèles X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2, P232W, P241W, P242W, EA244UHD, EA275UHD, EA275WMi, EA305WMi, P212 et EA304WMi uniquement - Ces modèles peuvent utiliser une connexion USB pour communiquer avec le système à la place de la norme DDC/CI. Cette fonction peut être utilisée si la carte graphique n'est pas prise en charge.

Veuillez vous référer au tableau suivant :

Fabricant de cartes graphiques | Windows XP | Windows XP x64 | Windows Vista 32 bits, Windows 7 32 bits et Windows 8 32 bits | Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10
ATI (Radeon et FireGL) | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge
Nvidia | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge
Matrox (P650, gamme médicale et versions récentes) | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge
Matrox (chipsets plus anciens : G400, G450, G550, etc.) | Non prise en charge | Non prise en charge | Non prise en charge | Non prise en charge
Intel | Prise en charge de la plupart des chipsets | Prise en charge de la plupart des chipsets | Prise en charge de la plupart des chipsets | Prise en charge de la plupart des chipsets
S3 Chrome S20 et plus récent | Prise en charge avec les pilotes S3 à partir de la version v6.14.10.2401 | Non prise en charge | Prise en charge avec les pilotes S3 à partir de la version v7.14.11.1412 | Prise en charge avec les pilotes S3 à partir de la version v7.14.11.1412
S3 (chipsets plus anciens) | Non prise en charge | Non prise en charge | Non prise en charge | Non prise en charge
DisplayLink (USB) | Non prise en charge | Non prise en charge | Non prise en charge | Non prise en charge
Autres | Non prise en charge | Non prise en charge | Non prise en charge | Non prise en charge

## Liens vers les sites des fabricants de cartes et de chipsets graphiques

Vous pouvez vous procurer les tout derniers pilotes pour votre carte ou chipset graphique directement auprès du fabricant.

Voici des liens vers certains fabricants prenant actuellement en charge la norme DDC/CI :

- ATI Technologies
- MATROX Graphics
- NVIDIA

## Systèmes d'exploitation pris en charge

Cette version de SpectraView est prise en charge par les versions 32 et 64 bits de Microsoft Windows XP, Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10.

Les pilotes vidéo intégrés dans Windows pour la plupart des cartes graphiques doivent être mis à jour avec les pilotes complets proposés par leurs fabricants respectifs.

Pour pouvoir installer SpectraView, il est indispensable de disposer d’un compte avec des droits d’administrateur.

## Écrans pris en charge

SpectraView II prend en charge les modèles d'écran suivants :

- NEC EA244UHD
- NEC EA245WMi
- NEC EA275UHD
- NEC EA275WMi
- NEC EA304WMi
- NEC EA305WMi
- NEC EX341R
- NEC EX241UN
- NEC LCD1980SXi
- NEC LCD1980FXi
- NEC LCD1990SX
- NEC LCD1990SXi
- NEC LCD1990SXp
- NEC LCD2090UXi
- NEC LCD2180UX
- NEC LCD2180WG-LED
- NEC LCD2190UXi
- NEC LCD2190UXp
- NEC LCD2490WUXi
- NEC LCD2490WUXi-2
- NEC LCD2690WUXi
- NEC LCD2690WUXi-2
- NEC LCD3090WQXi
- NEC LCD4020
- NEC LCD4020-2
- NEC LCD4620
- NEC LCD4620-2
- NEC LCD5220
- NEC LCD6520
- NEC M40
- NEC M40B
- NEC M40-2
- NEC M46
- NEC M46B
- NEC M46-2
- NEC M401
- NEC M461
- NEC M521
- NEC X431BT
- NEC X461UN
- NEC X462UN
- NEC X461HB
- NEC X551UHD
- NEC X651UHD
- NEC X651UHD-2
- NEC X841UHD
- NEC X841UHD-2
- NEC X981UHD
- NEC X981UHD-2
- NEC P212
- NEC P401
- NEC P404
- NEC P461
- NEC P484
- NEC P521
- NEC P551
- NEC P554
- NEC P701
- NEC V404
- NEC V404-T
- NEC V484
- NEC V484-T
- NEC V554
- NEC V554-T
- NEC P221W
- NEC P232W
- NEC P241W
- NEC P242W
- NEC PA231W
- NEC PA241W
- NEC PA242W
- NEC PA271W
- NEC PA272W
- NEC PA301W
- NEC PA302W
- NEC PA322UHD
- NEC PA322UHD-2
- NEC S401
- NEC S461
- NEC S521

## Sondes de couleur prises en charge

SpectraView II prend en charge les sondes de couleur suivantes :

- NEC iOne Display V2 *
- NEC MDSVSENSOR iOne Display V2 WG *
- NEC SpectraSensor Pro *
- NEC MDSVSENSOR3 *
- X-Rite/GretagMacbeth iOne Pro et iOne Monitor *
- X-Rite iOne Pro2 *
- X-Rite/GretagMacbeth iOne Display V1 et V2 *
- X-Rite DTP94 / MonacoOPTIX-XR
- Datacolor Spyder2
- Datacolor Spyder3 *
- Datacolor Spyder4 *
- Datacolor Spyder5 *
- X-Rite ColorMunki
- X-Rite iOne Display Pro *
- basICColor Discus *
- Spectroradiomètres Photo Research PR-655, PR-670, PR-680, PR-730 et PR-740

* Les pilotes de ces sondes de couleur sont automatiquement installés sur le système par SpectraView quand vous les sélectionnez dans l'installateur. Les pilotes d'autres sondes peuvent nécessiter une installation manuelle.

Les pilotes des autres sondes sont disponibles sur la clé USB de SpectraView II ou dans le répertoire \Program Files\NEC Display Solutions\SpectraView II\Drivers après l'installation de SpectraView (ou dans le répertoire \Program Files (x86)\NEC Display Solutions\SpectraView II\Drivers pour les versions 64 bits de Windows).

## Assistance technique et dépannage

Si vous rencontrez des problèmes au niveau de la détection de votre écran par SpectraView, merci de réaliser l'action suivante :

- Assurez-vous que les derniers pilotes pour votre carte graphique sont bien installés.

Pour plus d'assistance technique, veuillez vous rendre sur la page d'assistance SpectraView de NEC DISPLAY SOLUTIONS. Un formulaire de contact est à votre disposition pour recevoir directement de l'aide à propos de SpectraView.

Si vous êtes en Europe, merci de vous rendre sur le site Internet de NEC Display Solutions Europe, www.nec-display-solutions.com.

Si vous êtes en Australie ou en Nouvelle-Zélande, merci de vous rendre sur le site Internet de NEC Australia, www.spectraview.nec.com.au.

##

## Historique des révisions

V1.1.20 : 10 Février 2015

- Première version européenne multilingue de SpectraView II

V1.1.30 : 13 novembre 2015

- Prise en charge des écrans EA275UHD, EA275WMi, EA305WMi, P212 et PA322UHD-2.
- Prise en charge de la norme DDC/CI par les processeurs Intel, lors de l'utilisation d'une carte graphique HD5500 et de connexions VGA ou DVI.
- Ajout de la prise en charge de la sonde de couleur Spyder5 (effective depuis la version 1.1.20, mais non répertoriée).
- Fonctionnalité d'affichage simultané des motifs de test sur tous les écrans d'un système.
- Affichage d'un écran noir sur les autres moniteurs du système lors de la mesure de la lumière ambiante.
- Affichage de l'option Ouvrir dans l'Explorateur de fichiers lorsqu'un profil ICC est verrouillé et ne peut pas être modifié.
- Diverses améliorations apportées à l'interface utilisateur.
- Prise en compte immédiate des modifications apportées à la fonctionnalité de verrouillage OSD.
- Amélioration de la précision de l'étalonnage en cas de rapports de contraste spécifiques.
- Possibilité d'intégrer les mesures effectuées par les sondes de couleur aux diagnostics.

V1.1.32: 5 juillet 2016

- Prise en charge des écrans EA245WMi, EX241UN, X551UHD, X651UHD-2, X841UHD-2 et X981UHD-2.
- Improved measurement color accuracy of the PA322UHD, PA322UHD-2, and EA305WMi when using the NEC MDSVSENSOR3, NEC SpectraSensor Pro, and X-Rite iOneDisplay Pro color sensors.

V1.1.34: 31 mars 2017

- Les moniteurs EX341R, P404, P484, P554, V404, V404-T, V484, V484-T, V554 et V554-T sont désormais pris en charge.
- Un problème, détecté dans la version 1.1.32, entraînait la perte du profil ICC associé au moniteur après un redémarrage de Windows, si l’étalonnage avait été réalisé par un autre utilisateur. Ce problème a été résolu.
- Les paramètres d’affichage et le profil ICC applicable au moniteur sont désormais vérifiés à l’ouverture d’une session, ou au redémarrage de Windows.
- Une notification invite l’utilisateur à relier le moniteur au PC hôte à l’aide d’un câble USB, si un problème de communication entre ces appareils a été détecté (et qu’aucune connexion USB n’est déjà établie).

## Copyright

Ce fichier et l’ensemble du logiciel SpectraView sont soumis aux droits de copyright (C) 2003-17 NEC Display Solutions, Ltd.

CryptoPP (www.cryptopp.com) Compilation copyright (c) 1995-2006 par Wei Dai. Tous droits réservés. Ce copyright s'applique uniquement au pack de distribution de logiciel en tant que compilation, et n'implique pas de copyright sur un fichier du pack en particulier.

Copyright © 2003-2006 - The International Color Consortium. Tous droits réservés. Ce produit comprend des logiciels développés par l'organisation The International Color Consortium (www.color.org).