# NEC DISPLAY SOLUTIONS
SpectraView II

## ReadMe Informationen für Windows

Version 1.1.34.00 – Build 170331 – 31. märz 2017

## Inhalt:

- Über SpectraView II

- Versionshinweise

- Unterstützte Grafikkartentreiber

- Web-Links zu Grafikkarten- und Chipsatz-Herstellern

- Unterstützte Betriebssysteme

- Unterstützte Monitore

- Unterstützte Farbsensoren

- Support und Fehlerbehebung

- Revisionsübersicht

##

## Über SpectraView II

SpectraView II bietet Funktionen zur automatischen Monitor-Farbkalibrierung und -Profilerstellung für unterstützte NEC-Monitor-Modelle.

Die Software verwendet eine bidirektionale Kommunikationsverbindung mit dem Monitor über die Grafikkarte und das standardmäßige Videosignalkabel. Es sind keine zusätzlichen Kabel erforderlich. Für den Bildschirmtreiber der Grafikkarte ist eine besondere Unterstützung erforderlich, um diese Funktionalität bieten zu können.

Diese Kommunikationsverbindung wird als DDC/CI (Display Data Channel – Command Interface) bezeichnet und ist ein Industriestandard, der von der VESA (Video Electronics Standards Association) entwickelt wurde.

Die Monitore der MultiSync PA-Serie sind für die Kommunikation mit dem Bildschirm mit einem optionalen USB-Port ausgestattet (anstelle von DDC/CI). Dieser kann verwendet werden, wenn die Grafikkarte nicht unterstützt wird.

USB-Treiber für die Farbsensoren X-Rite Eye-One, iOne Pro2, Datacolor Spyder 3, 4 und 5 sowie BasICColor Discus werden automatisch installiert, wenn diese während der Installation der SpectraView-Software ausgewählt werden. Für die Farbsensoren X-Rite iOne Display Pro und NEC SpectraSensor Pro sind Farbsensoren nicht erforderlich. Treiber für andere Farbsensoren werden in das SpectraView-Programmverzeichnis kopiert, jedoch nicht automatisch installiert.

## Versionshinweise

Neue Bildschirm-Firmware

Für die folgenden Bildschirm-Modelle ist eine neue Firmware verfügbar, die einige Verbesserungen bezüglich der Funktionalität bietet.

- P241W
- PA231W
- PA241W
- PA271W
- PA301W

Navigieren Sie zur folgenden Seite, um weitere Informationen zu erhalten:

http://www.nec-display.com/dl/en/dp_soft/pa_fm_update/index.html

Bekannte Probleme

AMD-Videoeinstellungen

- Neue Versionen der Anwendung für die AMD-Videoeinstellungen für die Radeon- und FirePro-Produkte umfassen eine Funktion mit der Bezeichnung „Farbtemperatur“. Diese Funktion kann die Wiedergabetreue der Farben auf dem Bildschirm erheblich beeinträchtigen, wenn sie nicht auf den Standardwert „6500K“ eingestellt ist. Stellen Sie sie nicht auf „Automatisch“ oder einen anderen Wert als „6500K“ ein.

Microsoft Windows 8, 8.1 und 10:

- Diese Version von SpectraView II ist kompatibel mit Windows 8, 8.1 und 10. Die in Windows enthaltenen Videotreiber müssen mit den vollständigen Treibern Ihres Grafikkartenherstellers aktualisiert werden, es sei denn, Sie verwenden USB statt DDC/CI, um mit dem Bildschirm zu kommunizieren.

Programmfehler mit AMD Catalyst-Treibern für Windows:

- Die AMD Catalyst-Treiber der Versionen 14.9.0 und 14.9.1 für Windows weisen ein Kompatibilitätsproblem auf, das diese Software veranlasst, beim Start einen Programmfehler anzuzeigen. Verwenden Sie bitte einen AMD Catalyst-Treiber vor Version 14.9 oder nach 14.9.1.

HDMI- und Videografikadapter-Einstellungen:

- Wenn Sie eine HDMI-Videoverbindung zum Monitor verwenden, sollten Sie wissen, dass viele Videografikadapter den Monitor standardmäßig als TV-Gerät und nicht als Computermonitor behandeln. Der Bereich der im Videosignal verwendeten Videopegel ist bei TV-Geräten und Computermonitoren unterschiedlich. TV-Geräte nutzen in aller Regel den Bereich 16 bis 235, statt des vollen Bereichs 0 bis 255, der von Computermonitoren genutzt wird.
  Bei falscher Konfiguration kann dies zu folgenden Problemen führen:
  - Sehr schwache Schwarzwerte (weil die Ausgabe des Computers von “Schwarz” tatsächlich einen Wert von 16 statt 0 hat).
  - Dunklere Weißtöne als normal (weil “Weiß” einen Wert von 235 statt 255 einnimmt).
  - Das resultierende Monitorbild erscheint leicht ausgewaschen und weist zu wenig Kontrast auf.
  - Es können erhebliche Farbänderungen auftreten.
  - Die Monitorkalibrierung kann bei einigen Monitormodellen fehlschlagen, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.
  - Bei anderen Modellen wird die Kalibrierung zwar abgeschlossen, aber die endgültigen Werte ergeben eine verzerrte Gammakurve.
  Bei HDMI-Videoverbindungen sollten daher die Videografikadapter-Einstellungen überprüft werden, um sicherzustellen, dass der korrekte Bereich für Computermonitore verwendet wird. Die Einstellungen können je nach Hersteller und Treiberpaket unterschiedlich lauten. Im Folgenden finden Sie jedoch einige gängige Beispiele:
  - Intel: “Eingangsbereich” oder “Quantisierungsbereich” sollte “Voller Bereich” sein.
  - Nvidia: “Dynamischer Ausgabebereich” sollte “Voll”, “Normal”, “Hoch” oder “RGB (0-255)” sein.
  - AMD / ATI: “Farbpixelformat” sollte “RGB 4:4:4 Format PC Standard (Full RGB)” sein.
  Ziehen Sie die Hilfe des verwendeten Videografikadaptertreibers zurate, um genaue Informationen zu erhalten.

USB-Unterstützung bei MultiSync EX341R, P212, P232W, P241W, P404, P484, P554, PA231W, PA241W, PA242W, PA271W, PA272W, PA301W, PA302W, PA322UHD, PA322UHD-2, V404, V404-T, V484, V484-T, V554, V554-T, X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2, EA244UHD, EA275UHD, EA245WMi, EA275WMi, EA305WMi, EA304WMi und EX241UN:

- Diese Version von SpectraView II unterstützt die Kommunikation mit diesen Bildschirmen über USB. Schließen Sie ein USB-Kabel (nicht mitgeliefert) zwischen dem Host-PC und einem der USB-Eingänge (Upstream-Ports) des Bildschirms an. Stellen Sie sicher, dass der korrekte USB-Eingang im OSD ausgewählt ist. Die Verwendung der USB-Verbindung statt DDC/CI kann in SpectraView im Dialog "Bildschirmkonfiguration" manuell ausgewählt werden.
  Hinweis: Der Anschluss des Videokabels ist zusätzlich zur USB-Verbindung weiterhin erforderlich.

X-Rite iOneDisplay Pro:

- Diese Version bietet Unterstützung für den Farbsensor X-Rite iOneDisplay Pro.
- Der Mitte 2011 eingeführte Bildschirm X-Rite ColorMunki wird nicht unterstützt.
- Der NEC SpectraSensor Pro basiert auf dem Sensor X-Rite iOneDisplay Pro und wird unterstützt. Beachten Sie, dass dieser Sensor von Drittanbieter-Software möglicherweise nicht unterstützt wird.

X-Rite/GretagMacbeth iOne Pro oder iOne Monitor: Bei Verwendung der Monitore X-Rite/GretagMacbeth iOne Pro oder iOne –

- Denken Sie daran, dass das Gerät vor dem Kalibrieren des Bildschirms mindestens 15 Minuten benötigt, um sich zu erwärmen.
- Messwerte können geringfügig abweichen oder ungenau sein, insbesondere beim Messen von Farben in Bereichen in der Nähe von Schwarz.
- Die Auswahl der Option Durchschnittliche Messungen geringer Leuchtdichte in den SpectraView-Einstellungen wird bei Verwendung dieses Geräts ausdrücklich empfohlen.
- Folgen Sie den Anweisungen für die Null-Kalibrierung des Geräts sorgfältig.

X-Rite/GretagMacbeth iOne Display:

- In seltenen Fällen reagiert dieser Farbsensor beim Messen schwarzer Farbfelder während der Kalibrierung nicht mehr. Wenn die Kalibrierung bei der Schwarzwertmessung für mehr als 30 Sekunden zu hängen scheint, versuchen Sie, den Sensor zu verschieben, sodass dieser etwas anderes als schwarz misst, indem Sie beispielsweise den Sensor umdrehen, sodass das Umgebungslicht gemessen wird. Dadurch sollte die Kalibrierung fortgesetzt werden bzw. abgebrochen und neu gestartet werden.

X-Rite ColorMunki:

Die Version "ColorMunki Create" von ColorMunki wird von SpectraView nicht unterstützt. Die Versionen "ColorMunki Design" und "Colormunki Photo" werden unterstützt.

Der Mitte 2011 eingeführte Bildschirm X-Rite ColorMunki wird nicht unterstützt.

Wenn die Software X-Rite ColorMunki installiert ist, verhindern diese, dass SpectraView auf das Gerät zugreift, selbst wenn das ColorMunki-Hauptprogramm zurzeit nicht ausgeführt wird.

> Wenn Sie die ColorMunki-Software vor Version 1.1.0 verwenden:

> > SpectraView erkennt, ob die ColorMunki-Software ausgeführt wird, und bietet die Option, diese automatisch zu schließen.
> > Um die ColorMunki Software erneut zu verwenden, nachdem diese von SpectraView geschlossen wurde, müssen Sie die Anwendung colormunki in Ihrem Startmenü in Windows neu starten.

> Wenn Sie die ColorMunki-Software-Version 1.1.0 oder neuer verwenden:

> > Sie müssen den ColorMunki-Dienst in der Windows-Systemsteuerung > "X-Rite Device Services" ausschalten, um SpectraView zu erlauben, auf das Gerät zuzugreifen.
> > Um die ColorMunki-Software erneut zu verwenden, müssen Sie den ColorMunki-Dienst wieder einschalten.

- Ein Anschluss dieses Geräts per USB-Verlängerungskabel oder USB-Hub wird nicht empfohlen, da dies Fehler bei der Erkennung dieses Geräts oder bei Messungen verursachen kann. Verbinden Sie es nach Möglichkeit direkt mit dem Host-PC.

### BasICColor DISCUS

- Der basICColor DISCUS muss mit der neuesten Kalibrierungsmatrix aktualisiert werden, um präzise Farbmessungen auf den verschiedenen Bildschirmtypen zu liefern. Das aktuelle Kalibrierungsupdate-Programm ist bei basICColor verfügbar.

### Spektralradiometer Photo Research PR-655, PR-670, PR-680, PR-730 und PR-740

- Die USB-Treiber für Windows von Photo Research müssen installiert sein, um mit dem Gerät zu kommunizieren. Sobald das Gerät angeschlossen ist, wird es als RS232 COM-Port im System angezeigt. Wählen Sie den COM-Port in den SpectraView-Einstellungen aus. SpectraView ändert keine der Messeinstellungen des Geräts, wie z. B. die Standard-Beobachter-Einstellung und Messzeiten. Denken Sie daran, die Beobachter-Einstellung auf 2° festzulegen.

### Leerer Bildschirm nach dem Starten von Windows Vista oder 7 x64 mit einer Nvidia-Grafikkarte:

- Es wurde ein Problem mit den Nvidia-Videotreibern für Windows Vista x64 und Windows 7 x64 erkannt, das zu einem Abschalten der Anzeige führen kann, während die SpectraView II Gamma Loader-Anwendung gestartet wird. Dies wird durch SpectraView verursacht, das versucht, mit dem Bildschirm zu kommunizieren, bevor die Nvidia-Treiber vollständig geladen und initialisiert wurden. Eine Option wurde zu den SpectraView-Einstellungen hinzugefügt, mit der eine Startverzögerung für die SpectraView II Gamma Loader-Anwendung aktiviert werden kann, bevor diese beginnt, mit dem Bildschirm zu kommunizieren. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen, aktivieren Sie die Option "Laden des SpectraView II Gamma-Loaders beim Windows-Systemstart verzögern" in der Registerkarte "Schnittstelle" im Dialog "Einstellungen" von SpectraView. Das Videobild kann auch wiederhergestellt werden, indem Sie das Videokabel vom Bildschirm trennen und erneut anschließen.

### Nvidia-Videotreiber – "Keine Kommunikation":

- Es gibt ein bekanntes Problem mit den Versionen 260.xx der Nvidia-Videotreiber, das verhindert, dass SpectraView mit dem Bildschirm per DDC/CI kommuniziert. Wenn Sie bei Verwendung eines Nvidia-Videochipsatzes dem Fehler "Keine Kommunikation" begegnen, versuchen Sie, eine ältere Version der Treiber (vor 260.xx) zu laden und zu installieren. Nvidia ist dieses Problem bekannt und wird in Kürze aktualisierte Treiber zur Verfügung stellen. Wenn Sie einen Bildschirm der MultiSync PA-Serie verwenden, schließen Sie bitte ein USB-Kabel zwischen Host-PC und Bildschirm an, um dieses Problem zu vermeiden.

### Grafikkarten-Systemsteuerung "Farbsteuerungen":

- Einige Videotreiber installieren Systemsteuerungen, die einige Farbsteuerungen bereitstellen, z. B. Gamma, Helligkeit, Kontrast und sogar Wiedergabe-Modi für Videomedien. Diese Steuerungen können den Kalibrierungsvorgang stören und sollten in keinem Fall angepasst werden. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für diese Steuerungen auf die "Standard"-Einstellungen zurückgesetzt werden.

### Meldung "Bei der Kommunikation mit dem Monitor ist ein Fehler aufgetreten":

- In einigen seltenen Fällen stellt die Software während der Kommunikation mit dem Monitor Fehler fest. Versuchen Sie, die Kalibrierung neu zu starten. Versuchen Sie außerdem, gegebenenfalls den Videokartentreiber zu aktualisieren. Falls das Problem weiterhin besteht, informieren Sie uns bitte über das Formular auf der NEC DISPLAY SOLUTIONS SpectraView Support-Seite unter Angabe von Modell- und Seriennummer des Monitors, Grafikkartenmodell sowie Betriebssystem-Version.

DICOM-Kalibrierung:

- Beim Kalibrieren anhand der DICOM-Tonantwortkurve kann die Auswahl der Option Kalibrierungspriorität: Bestes Graustufen-Farbtracking in den SpectraView-II-Einstellungen zu einer leicht verringerten Genauigkeit der DICOM-Antwortkurve führen. Falls die größtmögliche DICOM-Kurvengenauigkeit erforderlich ist, wählen Sie bitte die Option Kontrastverhältnis maximieren aus.

### Farbsensoren Datacolor Spyder2 und Spyder3:

- Die Farbsensoren Datacolor Spyder2 und Spyder3 wurden mit den Bildschirmen NEC LCD2690WUXi, LCD2690WUXi-2, LCD3090WQXi und LCD2180WG-LED, PA241W, PA242W, PA271W, PA272W, PA301W, PA302W und PA322UHD getestet, wobei ungenaue Messwerte beim Messen der Primärfarben festgestellt wurden. Dies liegt am breiten Farbraum dieser Bildschirme. Dies kann zu einer ungenauen Kalibrierung der zu generierenden ICC-Profile führen. Die Verwendung dieser Farbsensoren wird bei diesen Bildschirmen nicht empfohlen, wenn eine sehr hohe Farbtreue erforderlich ist.

### Großbildschirme (40 Zoll und größer, außer X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2):

- Die Genauigkeit, mit der die Intensität kalibriert werden kann, wenn ein relativ niedriger Intensitätswert verwendet wird (weniger als 150 cd/m2), ist geringer als normal, was zu einem hohen DeltaE-Wert führt. Dies liegt an der sehr großen Bildschirmgröße, der hohen Helligkeit des Bildschirms und an der durch die Änderung der Bildschirmhelligkeit bedingten thermischen Wirkung. Nach der Kalibrierung kann es mehrere Minuten dauern, bis sich die Intensität des Monitors stabilisiert hat. Durch Auswahl der Option Längere Stabilisierung der Leuchtdichte in den Einstellungen kann dieses Problem minimiert werden.

- Einige Versionen dieser Modelle unterstützen keine Sperre der OSD-Steuerung.

- Die direkte Farbkalibrierung ist bei Verwendung des HDMI-Videoeingangs für einige Modelle nicht verfügbar. Um den Monitor zu kalibrieren, verwenden Sie den DVI-Eingang. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wechseln Sie zum HDMI-Eingang und ändern Sie die Einstellung GAMMA-AUSWAHL im On-Screen-Display (OSD) auf PROGRAMMIERBAR.

- Bei Verwendung des DisplayPort-Videoeingangs ist die direkte Farbkalibrierung nicht verfügbar. Um den Monitor zu kalibrieren, verwenden Sie den DVI-Eingang, Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wechseln Sie zum DisplayPort-Eingang und ändern Sie die Einstellung GAMMA-AUSWAHL im On-Screen-Display (OSD) auf PROGRAMMIERBAR.

Bildschirme der NEC MultiSync PA-Serie, X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2, P232W, P241W, P242W und P212 – Farbraum und voreingestellte Ziele:

- Ab SpectraView-Version 1.1.07 kann der Farbraum des Bildschirms in den Kalibrierungsziel-Einstellungen bei Verwendung eines Bildschirms der MultiSync PA-Serie konfiguriert werden. Die folgenden voreingestellten und in SpectraView enthaltenen Ziel-Dateien legen den Farbraum der Bildschirme entsprechend fest:
  - Digital Cinema
  - Videoübertragung (Farbraum SMPTE-C)
  - sRGB Emulation
- Hinweis: Die Modelle X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2, P232W, PA231W, P241W, P242W und P212 unterstützen die Farbraum-Anpassungsfunktionen der PA-Serie, der native Farbraum des LCD-Displays ist jedoch nahe an sRGB. Wird ein größerer Farbraum als dieser ausgewählt, z. B. AdobeRGB, so werden die außerhalb des Farbraums befindlichen Farben auf die nächste Farbe angepasst, die der Bildschirm anzeigen kann.

## Unterstützte Grafikkartentreiber

Es ist erforderlich, die aktuellen und vollständigen Videotreiber für die Grafikkarte zu installieren. Die in Windows enthaltenen Treiber müssen mit den vollständigen Videotreibern des Grafikkartenherstellers aktualisiert werden.

Hinweis: Nur MultiSync PA-Serie, X551UHD, X651UHD, X651UHD-2, X841UHD, X841UHD-2, X981UHD, X981UHD-2, P232W, P241W, P242W, EA244UHD, EA275UHD, EA275WMi, EA305WMi, P212 und EA304WMi – Diese Modelle bieten für die Kommunikation anstelle von DDC/CI eine optionale USB-Verbindung zum Bildschirm. Diese kann verwendet werden, wenn die Grafikkarte nicht unterstützt wird.

Ziehen Sie bitte die folgende Tabelle zurate:

Hersteller der Videografikkarten | Windows XP | Windows XP x64 | Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10
ATI (Radeon und FireGL) | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt
Nvidia | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt
Matrox (P650, medizinische Serie und neuer) | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt
Matrox (ältere Chipsätze: G400, G450, G550 usw.) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt
Intel | Die meisten Chipsätze werden unterstützt | Die meisten Chipsätze werden unterstützt | Die meisten Chipsätze werden unterstützt
S3 Chrome S20 und neuer | Unterstützt in S3-Treibern ab v6.14.10.2401 | Nicht unterstützt | Unterstützt in S3-Treibern ab v7.14.11.1412
S3 (ältere Chipsätze) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt
DisplayLink (USB) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt
Andere | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt

## Web-Links zu Grafikkarten- und Chipsatz-Herstellern

Sie können die aktuellsten Treiber für den Videografikadapter oder das Chipset direkt vom Hersteller beziehen.

Die folgenden Links führen zu Herstellern, die momentan DDC/CI unterstützen:

- ATI Technologies
- MATROX Graphics
- NVIDIA

## Unterstützte Betriebssysteme

Diese Version von SpectraView wird von den 32- und 64-Bit-Version von Microsoft Windows XP (Home und Professional Edition), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 und Windows 10 unterstützt.

Die in Windows enthaltenen Videotreiber für die meisten Grafikkarten müssen mit den vollständigen Versionen, die bei den jeweiligen Herstellern verfügbar sind, aktualisiert werden.

Für die Installation von SpectraView ist ein Konto mit Administratorberechtigung erforderlich.

## Unterstützte Monitore

SpectraView II unterstützt die folgenden Monitor-Modelle:

- NEC EA244UHD
- NEC EA245WMi
- NEC EA275UHD
- NEC EA275WMi
- NEC EA304WMi
- NEC EA305WMi
- NEC EX341R
- NEC EX241UN
- NEC LCD1980SXi
- NEC LCD1980FXi
- NEC LCD1990SX
- NEC LCD1990SXi
- NEC LCD1990SXp
- NEC LCD2090UXi
- NEC LCD2180UX
- NEC LCD2180WG-LED
- NEC LCD2190UXi
- NEC LCD2190UXp
- NEC LCD2490WUXi
- NEC LCD2490WUXi-2
- NEC LCD2690WUXi
- NEC LCD2690WUXi-2
- NEC LCD3090WQXi
- NEC LCD4020
- NEC LCD4020-2
- NEC LCD4620
- NEC LCD4620-2
- NEC LCD5220
- NEC LCD6520
- NEC M40
- NEC M40B
- NEC M40-2
- NEC M46
- NEC M46B
- NEC M46-2
- NEC M401
- NEC M461
- NEC M521
- NEC X431BT
- NEC X461UN
- NEC X462UN
- NEC X461HB
- NEC X551UHD
- NEC X651UHD
- NEC X651UHD-2
- NEC X841UHD
- NEC X841UHD-2
- NEC X981UHD
- NEC X981UHD-2
- NEC P212
- NEC P401
- NEC P404
- NEC P461
- NEC P484
- NEC P521
- NEC P551
- NEC P554
- NEC P701
- NEC V404
- NEC V404-T
- NEC V484
- NEC V484-T
- NEC V554
- NEC V554-T
- NEC P221W
- NEC P232W
- NEC P241W
- NEC P242W
- NEC PA231W
- NEC PA241W
- NEC PA242W
- NEC PA271W
- NEC PA272W
- NEC PA301W
- NEC PA302W
- NEC PA322UHD
- NEC PA322UHD-2
- NEC S401
- NEC S461
- NEC S521

## Unterstützte Farbsensoren

SpectraView II unterstützt die folgenden Farbsensoren:

- NEC iOne Display V2 *
- NEC MDSVSENSOR iOne Display V2 WG *
- NEC SpectraSensor Pro *
- NEC MDSVSENSOR3 *
- X-Rite/GretagMacbeth iOne Pro und iOne Monitor *
- X-Rite iOne Pro2 *
- X-Rite/GretagMacbeth iOne Display V1 und V2 *
- X-Rite DTP94 / MonacoOPTIX-XR
- Datacolor Spyder2
- Datacolor Spyder3*
- Datacolor Spyder4*
- Datacolor Spyder5*
- X-Rite ColorMunki
- X-Rite iOne Display Pro *
- BasICColor Discus *
- Photo Research PR-655, PR-670, PR-680, PR-730 und PR-740 Spektralradiometer.

Treiber für diese Farbsensor-Geräte werden von SpectraView automatisch auf dem System installiert, falls dies im Installationsprogramm ausgewählt wurde. Treiber für andere Sensoren müssen möglicherweise manuell installiert werden.

Treiber für Sensoren sind auf der SpectraView II USB-Karte oder im Ordner "Programme\NEC Display Solutions\SpectraView II\Drivers" nach der Installation von SpectraView verfügbar (bei 64-Bit-Versionen von Windows im Ordner "Programme (x86)\NEC Display Solutions\SpectraView II\Drivers").

## Support und Fehlerbehebung

Wenn mit NaViSet Probleme bei der Erkennung des Bildschirms auftreten, sollten Sie Folgendes tun:

- Überprüfen Sie, dass Sie die aktuellsten Videotreiber für Ihren Videografikadapter installiert haben.

Für zusätzlichen technischen Support besuchen Sie bitte die NEC DISPLAY SOLUTIONS SpectraView Support-Seite. Für direkte Hilfe zu SpectraView steht ein Feedback-Formular zur Verfügung.

Innerhalb Europas besuchen Sie bitte die Website von NEC Display Solutions Europe auf www.nec-display-solutions.com.

Innerhalb von Australien und Neuseeland besuchen Sie bitte die NEC Australia Website unter www.spectraview.nec.com.au.

##

## Revisionsübersicht

V1.1.20: 10. Februar 2015

- Erstes mehrsprachiges Release von SpectraView II in Europa

V1.1.30: 13. November 2015

- Zusätzliche Unterstützung für die Monitore EA275UHD, EA275WMi, EA305WMi, P212 und PA322UHD-2.
- Zusätzliche Unterstützung für DDC/CI auf Intel-CPUs mit HD5500-Grafik bei VGA- und DVI-Verbindungen.
- Unterstützung für den Farbsensor Spyder5 dokumentiert (Unterstützung besteht bereits seit V1.1.20, war aber nicht dokumentiert).
- In Multi-Monitor-Systemen werden Testmuster jetzt gleichzeitig auf allen Monitoren angezeigt.
- Andere Monitore zeigen Schwarz an, wenn Umgebungslichtmessungen in Multi-Monitor-Systemen durchgeführt werden.
- Die Option "In Explorer öffnen" wird angezeigt, wenn ein ICC-Profil im System gesperrt wird und nicht überschrieben werden kann.
- Verschiedene Verbesserungen der Benutzeroberfläche.
- Die Sperreinstellung des Bildschirms (OSD) wird auf jedem Monitor bei Änderung der Einstellung sofort geändert.
- Die Genauigkeit der Kalibrierung auf ein Ziel mit einem bestimmten Kontrastverhältnis wurde in einigen Fällen verbessert.
- Farbsensormessungen können nun im Rahmen der Diagnosetests überprüft werden.

V1.1.32: 5. juli 2016

- Zusätzliche Unterstützung für die Monitore EA245WMi, EX241UN, X551UHD, X651UHD-2, X841UHD-2 und X981UHD-2.
- Improved measurement color accuracy of the PA322UHD, PA322UHD-2, and EA305WMi when using the NEC MDSVSENSOR3, NEC SpectraSensor Pro, and X-Rite iOneDisplay Pro color sensors.

V1.1.34: 31. märz 2017

- Es wurde Unterstützung für die Modelle EX341R, P404, P484, P554, V404, V404-T, V484, V484-T, V554 und V554-T hinzugefügt.
- Es wurde ein seit Version 1.1.32 bestehendes Problem behoben, aufgrund dessen die Zuordnung des ICC-Anzeigeprofils zur Anzeige aufgehoben wird, wenn Windows neu startet, sofern die letzte Kalibrierung von einem anderen Benutzer vorgenommen wurde.
- Es wurde eine Option hinzugefügt, um die Anzeigeeinstellungen und das der Anzeige zugeordnete ICC-Profil zu prüfen, wenn sich ein Benutzer anmeldet oder Windows neu startet.
- Es wurde eine Benachrichtigung hinzugefügt, ein USB-Kabel zwischen dem Host-PC und der Anzeige anzuschließen, wenn es ein Kommunikationsproblem mit der Anzeige gibt und gegenwärtig keine USB-Verbindung vorhanden ist.

## Copyright

Diese Datei und die gesamte SpectraView-Software sind urheberrechtlich geschützt. Copyright (C) 2003-17 NEC Display Solutions, Ltd.

CryptoPP (www.cryptopp.com) Compilation Copyright (c) 1995-2006 von Wei Dai. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Copyright gilt ausschließlich für dieses Software-Paket als Kompilation und bezieht sich nicht auf darin enthaltene urheberrechtlich geschützte Dateien Dritter.

Copyright © 2003-2006 – The International Color Consortium. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt enthält Software, die vom International Color Consortium (www.color.org) entwickelt wurde.